**询 价 文 件**

**项目编号：YCSDAG202012-XJ01**

**项目名称：盐城市档案馆数据中心安全硬件加固项目**

盐城市档案馆

2020年12月

**第一部分 询价公告**

项目概况

盐城市档案馆数据中心安全硬件加固项目 采购项目的潜在供应商应在 盐城市档案馆网站（http://www.ycdag.com/index.html）获取采购文件，并于 2020年12月16日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：YCSDAG202012-XJ01

项目名称：盐城市档案馆数据中心安全硬件加固项目

采购方式：询价

预算金额：160000.00元

最高限价：160000.00元

采购需求：详见询价文件

合同履行期限：合同签订后 10 个工作日内必须完成供货并安装、调试、验收合格后交付采购人使用（特殊情况从其约定）

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；  
　 (2)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；  
　 (3)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.本项目的特定资格要求：

(1)未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(3)在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人企业，营业执照经营范围包含本次招标内容。

(4)投标人须为盐城市财政局2017-2019年度计算机及相关设备、数码产品定点协议供货单位。

三、获取采购文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城市档案馆网站（http://www.ycdag.com/index.html）

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城市档案馆网站本公告附件。

售价：300元（售后不退，除项目终止采购外），提交投标文件时一同交给代理单位。

四、响应文件提交

截止时间：2020年12月16日15点00分（北京时间）

地点：盐城市档案馆五楼会议室（ 盐城市亭湖区毓龙东路22号 ）

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

响应文件正本一份，副本三份。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称： 盐城市档案馆

地 址： 盐城市亭湖区毓龙东路22号

联 系 人： 刘永红

联系电话： 18932269908

2.采购代理机构信息

名 称：盐城兴诚工程造价咨询事务所有限公司

地　　址：盐城盐都新都路627号紫金大厦12楼

联 系 人： 夏垚垚

联系电话：　　　13770079624

3.项目联系方式

项目联系人： 刘永红

电　 　 话： 18932269908

**第二部分 报价人须知**

一、报价人一旦下载或领取了本询价文件并决定参加报价，即被认为接受了本询价文件的规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、对本询价文件有疑问的，可在 2020年 12 月15日18：00时前向采购人提出，对于不影响公平竞争的问题我单位将作出答复。

三、报价要求：报价人须按询价文件的要求进行响应，报价文件一式四份，即正本一份，副本三份，（中标供应商须提供投标文件电子档一份）。不论报价人中标与否，报价文件均不退回。报价文件至少应包括：法定代表人授权书、报价单及有关承诺、说明和报价人营业执照等。报价单及有关承诺、说明须按要求进行盖章签字。我单位会同有关人员将对各报价单位报价情况进行评审，确定采购中标意向单位。

四、小型和微型企业产品价格扣除

为进一步贯彻落实《省财政厅关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购【2020】19号）、（盐财购【2020】7号）文件精神，结合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）要求，本项目现对小型和微型企业服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业如实提供下列的《中小企业声明函》。

五、成交供应商的确定：询价评标小组将对响应的报价文件进行评审和比较。在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，报价最低，确定成交供应商。评标小组在评审中可要求供应商对其报价文件作出必要的澄清和确认。评标小组将审查报价文件是否对询价文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过评标小组三分之二及以上成员的认定。

六、如由于采购需求中对该采购商品要求不详细，请各报价人在报价时补充说明其详细规格型号。

七、中标后，中标单位须向采购单位提交人民币 中标价的5% 作为履约保证金。履约保证金于合同履行后无息退还。

八、报价人应自行承担所有与参加本采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用（项目报名费300元，招标文件售后不退）。

**第三部分 合同条款及格式**

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

**政府采购合同（货物）（合同编号）**

项目编号：YCSDAG202012-XJ01

项目名称：盐城市档案馆数据中心安全硬件加固项目

甲方：（买方）盐城市档案馆

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据盐城市档案馆数据中心安全硬件加固项目询价的结果，签署本合同。

**一、服务范围及内容**

1.1项目内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **配置** | **数量** | **备注** |
| 1 | 日志审计系统设备 | 详见采购需求 | 1台 |  |
| 2 | 漏洞扫描系统设备 | 详见采购需求 | 1台 |  |
| 3 | UPS不间断电源 | 详见采购需求 | 1套 |  |

**二、合同金额**

2.1 本合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）人民币或其他币种。

2.2 合同金额应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用、招标代理服务费、营业税和其它税费、以及其他为完成本项目所发生的所有费用。

**三、技术资料**

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物和服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**四、知识产权**

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

**五、产权担保**

5.1 乙方保证所交付的货物和服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

**六、履约保证金**

6.1乙方交纳人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_元作为本合同的履约保证金**（中标价的5%）**。

**七、转包或分包**

7.1本合同范围的货物和服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

**八、质保期**

8.1 质保期 年（自交货验收合格之日起计）；超过质保期，按成本价维修。

**九、交货期、交货方式及交货地点**

9.1 合同履行期：合同签订后 个工作日内必须完成供货并安装、调试、验收合格后交付采购人使用（特殊情况从其约定）。

9.2系统集成和施工要求：根据招标人工作现场的实际要求，完成所有设备的安装和调试，施工过程中需要的所有弱电辅材（包括网线等）由中标人根据国标标准和招标人的实际需求免费提供并按照招标人的要求和位置施工安装到位。

9.3 交货方式：运至现场安装

9.4 交货地点：盐城市档案馆

**十、货款支付**

10.1 付款方式：项目终验合格后10个工作日内支付中标价的95%，余款在项目终验满一年后10个工作日内一次性付清。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

**十一、税费**

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**十二、质量保证及售后服务**

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期及终生维护期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

**十三、调试和验收**

13.1 甲方对乙方提交的货物和服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到并安装结束后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方承担。

**十四、货物包装、发运及运输**

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

**十五、违约责任**

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

**十六、不可抗力事件处理**

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十七、诉讼**

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

**十八、合同生效及其它**

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

法定代表人或授权代表： 法定代表人或授权代表：

联系电话： 联系电话：

签订日期： 年 月 日

**第四部分 项目需求**

**一、项目招标背景**

盐城市档案馆系国家综合档案馆，是盐城市委、市政府直属的文化事业机构，是盐城市永久保管档案的基地，设有陈列展览大厅、查询阅览中心、多功能大厅等，配有恒温恒湿、红外监控、微机检索、密集架等现代化设施设备。

本次项目为增强馆内数据中心数据安全，在现有环境中增加一台日志审计系统设备、一台漏洞扫描系统设备和一套UPS不间断电源。

**二、服务范围及内容**

1、项目内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **配置** | **数量** | **备注** |
| 1 | 日志审计系统设备 | 详见项目需求 | 1台 |  |
| 2 | 漏洞扫描系统设备 | 详见项目需求 | 1台 |  |
| 3 | UPS不间断电源 | 详见项目需求 | 1套 |  |

2、技术参数要求

2.1 日志审计系统设备

|  |  |
| --- | --- |
| **参数项** | **技术参数指标** |
| ★系统性能 | *日志采集峰值：35000EPS；日志采集均值：20000EPS；综合处理峰值：35000EPS*  *数据存储能力：压缩加密存储，压缩比不低于10:1；日志存储不低于10000条/M*  *支持百亿级数据交互式多条件查询，百亿级数据查询响应时间小于10s。*  *1U机架式设备，1个console口，7千兆电口，单电源，存储容量4T。支持50日志源授权。* |
| 数据采集 | 支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等不少于26类300种日志对象的日志数据采集。 |
| 支持对日志流量非常大但是日志重要程度低的syslog类型日志源进行限制接收速率，降低对系统资源的占用，保障重要日志的收集，支持限制速率设置为1000条/秒、3000条/秒和5000条/秒等；（提供截图加盖投标人公章） |
| 支持主动、被动相结合的数据采集方式；支持支持Telnet、Syslog、SNMP Trap、Netflow、JDBC、SSH、WMI、FTP、SFTP、SCP文件等方式进行数据采集；支持通过Agent采集日志数据。（提供截图加盖投标人公章） |
| 支持实时自动刷新每个日志源的实时日志列表，支持在实时日志界面通过选择过滤器来监视所关注的特定类型的日志； |
| 支持首页展示日志采集总量统计，可按不同日志源种类分类显示日志总量及大小，并支持导出； |
| *★支持独立展示每个被采集源最近24小时的日志数量趋势，便于掌握设备的安全事件情况，支持独立展示每个设备日志的最新采集时间，便于了解设备日志的采集状态；（提供截图加盖投标人公章）* |
| *★支持IPv6/IPv4双栈环境部署，对IPv6/IPv4日志源的日志进行高速采集；（提供截图加盖投标人公章）* |
| ★数据存储 | *支持对所管理设备的日志原始数据完整存储，支持数据本地集中存储、网络存储；*  *支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的数据存储时间为1个月、3个月、6个月和永久保存等参数；（提供截图加盖投标人公章）* |
| *支持IPv6日志的全量存储；（提供第三方检测报告复印件加盖公章）* |
| 告警管理 | 内置系统运行相关告警规则，包括检测到新日志源、节点掉线、主动日志源长期不外发日志、存储上限告警、主机认证失败等，可启用/禁用规则；  支持告警概况、告警趋势的统一展示，实时告警可根据级别、规则类型等进行分类；  支持根据级别、规则类型、规则名称、时间范围、事件名、设备IP、源IP、目的IP等方式快速检索告警，检索结果支持Excel等格式导出；  支持首页展示当日告警情况统计；支持展示当日最新告警TOP10、TOP30和TOP50；（提供截图加盖投标人公章）  *★支持基于时间轴展示告警数据分布，能够通过时间轴进行查询分析；（提供截图加盖投标人公章）* |
| 告警响应 | 支持邮件、声音、短信、命令行等多种告警方式，支持报警内容引用字段变量参数；  可以针对不同类型、不同种类以及不同安全级别的安全事件制定不同的告警方式。 |
| 数据查询 | 支持首页以全国地图、全球地图展示最近24小时日志访问源和访问目的的分布，能根据颜色区分访问来源和访问目的数据量大小，能够通过首页地图快速下钻查询指定区域的日志详细信息； |
| *★支持在日志查询结果上针对源IP、目的IP、操作、源端口、目的端口等字段一键快速统计，以饼图方式展示，对于源IP和目的IP（公网地址）还支持以中国地图、世界地图方式展示，在统计图上能够进行点击下钻查询对应条件的日志结果；（提供截图加盖投标人公章）* |
| 支持等于、不等于、大于、小于、正则表达式等查询条件；（提供截图加盖投标人公章） |
| 支持基于时间轴展示日志数据分布，能够通过时间轴进行查询分析； |
| 日志源  管理 | 支持对重点日志源的关注设置，并可通过关注列表快速查看重点日志源的状态、当日日志量、采集日志总量、最近接收时间、业务组等基础信息；（提供截图加盖投标人公章） |
| 支持以业务角度将日志源进行分组，支持在日志查询时以业务组进行查询，支持在首页拓扑展示时以业务组进行展示； |
| *★支持基于拓扑图的日志源相关数据信息快速查看；支持通过拓扑下钻查看对应日志源的日志、报表、告警数据。* |
| ★资质要求 | *具备公安部计算机信息系统安全产品销售许可证（行标三级）；（提供证书复印件加盖投标人公章）* |
| *具备IPV6 Ready Logo Phase-2 金牌认证（提供证书复印件加盖投标人公章）* |
| *产品获得中国信息安全认证中心颁发的《IT产品信息安全认证证书》，需符合《日志采集与分析产品安全技术要求》（提供完整的检测报告复印件加盖投标人公章）* |
| *具备国家计算机网络应急技术处理协调中心颁发的《网络安全应急服务支撑单位证书（国家级）》（提供证书复印件加盖投标人公章）* |
| *具备CMMI5级认证证书（提供证书复印件加盖投标人公章）* |
| ★质保服务 | *包含不低于三年原厂质保和服务。* |

2.2 漏洞扫描系统

|  |  |
| --- | --- |
| **参数项** | **技术参数指标** |
| ★基本要求 | *1U,6个千兆电口，2个千兆光口，1个console,冗余电源,2个扩展槽位,1U机架式机构； 默认包括2个可插拨的扩展槽和6个10/100/1000BASE-T接口、2个SFP插槽；1个console口和2个USB口； 双电源；* |
| 基本功能 | *★产品应界面友好，Webui管理界面语言支持中英文切换（提供截图加盖投标人公章）；* |
| 旁路接入网络，无需改变原有的网络架构。 |
| 支持智能端口识别、多重服务检测、知识依赖检测、安全优化扫描、断点恢复扫描、拒绝服务脚本顺序扫描、递进式扫描等功能 |
| 支持IPv4/IPv6双协议栈地址场景漏洞扫描 |
| 支持外发至SYSLOG服务器，可将多条日志合并成一条日志传送到日志服务器中，可选择对日志传输是否加密，设定8位的加密密钥（提供截图加盖投标人公章）。 |
| *★在WEB界面提供资源监控开关，可对cpu占用率、内存占用率、磁盘占用率设置阈值（提供截图加盖投标人公章）；* |
| *★支持防火墙联动功能，防火墙能根据漏扫提供的资产信息对重要资产信息进行防护，根据漏洞信息自动生成防护规则，保护内网安全。（提供截图加盖投标人公章）* |
| 安全性 | 产品应支持对系统配置进行备份、恢复功能，保证产品系统数据的安全性； |
| *★支持首次登录系统强制修改密码功能，防止使用默认密码；（提供截图加盖投标人公章）* |
| 用户多次登录失败时，自动锁定，允许自定义超时时间及登陆失败次数； |
| 系统漏洞扫描 | *★支持扫描系统漏洞数量大于65000种，web漏洞数量大于2000种，数据库漏洞1800种，CVE数量55456种；（提供截图加盖投标人公章）；* |
| 产品漏洞库应涵盖目前的安全漏洞和攻击特征，漏洞库具备至少CVE、CNCVE、CNVD、BUGTRAQ、CNNVD编号； |
| 支持移动设备扫描；  支持检测VMware、KVM等虚拟化设备； |
| *★支持扫描大数据组件的安全漏洞，如Spark、Splunk、Kafka、Storm、Cassandra、Ambari、Impala、Solr、Oozie、Hbase、Hadoop等（提供截图加盖投标人公章）；* |
| 支持网络打印机、摄像头、移动终端等设备的漏洞发现；（提供截图加盖投标人公章） |
| 支持主机存活探测，支持ARP、ICMP ping、TCP ping及UDP ping四种类型； |
| 支持数据库登录扫描，至少应包括数据库账号，密码，SYSDBA、SYSOPER、NORMAL认证，SID、数据库名称、实例名称及实例号等登录选项的设置； |
| *★支持危险插件开关，支持扫描前提示被扫描主机（提供截图加盖投标人公章）；* |
| Web漏洞扫描要求 | 扫描对象支持手动输入、批量文件导入及站点组导入，支持填写排除目标（提供截图加盖投标人公章）； |
| 支持站点分组管理功能，可批量导入站点信息，并支持在站点管理下针对站点组或者单个站点直接开启扫描任务。 |
| *★支持站点组、单站点风险在线报表和站点特有属性配置；（提供截图加盖投标人公章）* |
| *http认证类型支持auto、basic、digest、ntlm（提供截图加盖投标人公章）；* |
| *★SSL认证支持输入私钥并导入软证书（提供截图加盖投标人公章）；* |
| 支持认证自动登录，提供用户名密码登录、自定义表单登录、cookie登录、登录录制等功能（提供截图加盖投标人公章）； |
| 支持通过代理服务器扫描目标url，代理报文可选http、http1.0、socks4、socks4a、socks5、socks5h等多种类型； |
| 支持自定义路径，对有爬取限制链接进行深度扫描； |
| *★支持排除路径名，可自定义无需爬取的URL链接（提供截图加盖投标人公章）；* |
| 报表能力 | 支持在线报表，可详细展示任务综述信息、站点列表、漏洞列表、对比分析及参考标准，漏洞分布支持风险等级过滤查看（提供截图加盖投标人公章）； |
| 综述报表可展示详细的任务信息，包括任务名称、类型、开始时间、任务耗时、摘要信息等； |
| 站点报表支持展示危险级别、站点信息、漏洞信息、外部站点，支持基于站点树展示漏洞分布及漏洞信息； |
| 主机报表支持展示主机风险、漏洞信息，及主机详细的端口信息、端口Banner信息、安装软件信息、操作系统类型（提供截图加盖投标人公章）； |
| *★支持对漏洞状态修改，包括新建、验证、忽略、已修复四种状态（提供截图加盖投标人公章）；* |
| ★资质要求 | *具有计算机信息系统安全专用产品销售许可证（提供证书复印件加盖投标人公章）* |
| *具备IPV6 Ready Logo Phase-2 金牌认证（提供证书复印件加盖投标人公章）* |
| *CVE兼容性证书（提供证书复印件加盖投标人公章） CNNVD兼容性证书（提供证书复印件加盖投标人公章）* |
| *国家信息安全漏洞库兼容性资质证书（提供证书复印件加盖投标人公章）* |
| *生产厂商为CNNVD中国国家信息安全漏洞库一级支撑单位（提供证书复印件加盖投标人公章）* |
| *设备厂商必须通过TL9000质量管理体系认证（提供证书复印件加盖投标人公章）* |
| ★质保服务 | *包含不低于三年原厂质保和服务。* |

2.3 UPS不间断电源

（1）UPS主机部分

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | ***技术要求*** |
| 产品要求 | *★本次招标为三进单出高频双变换在线式20KVA 1套，配置容量不低于12V100AH蓄电池；与现有产品同一品牌。* |
| 电气  性能要求 | *电气性能：1） ★整流输入电压范围：208VAC～478VAC（三相/线电压） 可正常工作，可改为单相输入* |
| 输入功率因数：满载时≥0.99 |
| 输入电流谐波：≤4%(100％非线性负载) |
| 输出电压波形失真度：＜1%（线性负载），＜5%（100％非线性负载） |
| *★输出功率因数：UPS的输出功率因数≥0.8* |
| *★旁路电压保护范围：根据输出电压不同自动默认不同。*  *可调（上限：220V默认+25% （+10%；+15%；+20%可选）；上限：230V默认+20% （+10%；+15%可选），上限：240V默认+15% （+10%可选））* |
| *★旁路频率跟踪范围：可调，（可设置：±10%(默认)，±1%,±2%,±4%,±5%,±10%） 在此范围内逆变输出频率跟踪旁路频率，若超出此范围，逆变保持50Hz输出* |
| *★电源效率≥90%* |
| 输出电压稳压精度：220±1%VAC |
| 输出频率精度：市电模式，与输入同步；当市电频率超出最大±10%（可设置±1%、±2%、±4%、±5%）时，输出频率50×(±0.2)Hz |
| 电池模式：(50/60±0.2%)Hz |
| IP防护等级：IP20 |
| 外观与结构不间断电源面板平整，镀层牢固，漆面匀称，所有标记、标牌清晰可辨，无剥落、锈蚀、裂痕、明显变形等不良现象 |
| 电池模式：50Hz/60Hz±0.01% |
| 输出电压不平衡度：＜1%（平衡负载）、＜1%（不平衡负载） |
| 输出过载能力：负载≤110%，60min，≤125%，维持10min，≤150%维持1min，≥150% 立即转旁路 |
| 动态电压瞬变范围：±5% |
| 瞬变响应恢复时间（ms）：0ms |
| 输出电压相位偏差≤1° |
| 市电电池切换时间：0ms |
| 旁路逆变切换时间：0ms |
| 直流电压等级要求 | *★外接电池标称电压：16\18\20节可选/与蓄电池配置及总AH数匹配为准* |

（2）蓄电池部分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **技术要求** |
| 1 | 品牌要求 | *★所投蓄电池品牌与投标UPS主机与蓄电池为同一品牌，蓄电池制造商与UPS制造商营业执照同一法人。* |
| 2 | 待机时长 | 4小时（以附带以下设备数量为参考：5台服务器，3台磁盘阵列，2台KVM，10台交换机，安全设备4台。） |
| 3 | 电池柜 | 要求配套，并含电池连接线。 |
| 4 | 质保服务 | 包含不低于三年质保和服务。 |
| 5 | ★蓄电池漏液及散热解决方案 | *为保障机房安全，预防漏液和散热不良引起的火灾，需提供蓄电池防漏液及散热解决方案，并提供技术证明说明文件。* |

注：

以上条款要求各投标人在“技术参数响应及偏离表”中予以响应（要求提供的截图、证书或检测报告等证明材料，均须提供其复印件并加盖投标人公章，未提供或提供不全的，符合性审查不予通过），其中打★的技术参数要求为必须满足项，不接受负偏离。

**三、其他要求**

1、质保期：不低于三年。超过质保期，按成本价维修。

2、合同履行期限：

（1）.为确保后续服务质量，中标人在中标后签订合同前需提供日志审计系统与漏洞扫描系统两台安全设备的原厂授权书和原厂三年免费质保函原件。

（2）合同签订后 10 个工作日内必须完成供货并安装、调试、验收合格后交付采购人使用（特殊情况从其约定）。

3、系统集成和施工要求：根据招标人工作现场的实际要求，完成所有设备的安装和调试，施工过程中需要的所有弱电辅材（包括网线等）由中标人根据国标标准和招标人的实际需求免费提供并按照招标人的要求和位置施工安装到位。

**第五部分 资信证明文件要求**

**1、实质性资格证明文件目录**

文件1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2 上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（原件，格式见附表）

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件，格式见附表）

文件6 法人授权书（原件，格式见附表）

文件7 投标人为盐城市财政局2017-2019年度计算机及相关设备、数码产品定点协议供货单位的证明材料（复印件加盖投标人公章）

文件8 询价文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

**具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明**

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有： 。

主要专业技术能力有： 。

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中 没有重大违法记录的书面声明

**声明**

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日

**法人授权书（格式）**

本授权书声明： 公司的 （法定代表人姓名）\_\_\_\_\_\_\_（职务）代表本公司授权 （被授权人的姓名） (职务)为本公司的合法投标代表，就参加 （编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职 务：

单位名称：

地 址：

投标代表（被授权人）签字：

职 务：

单位名称：

地 址：

投标人（单位公章）：

日 期：

技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

**投标人企业类型声明函**

**★符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交以下相关证明。否不予认可。**

附件：1、《投标人企业（单位）类型声明函》（格式）

附件：2、《制造商投标人企业（单位）类型声明函》（格式）

附件：3、《残疾人福利性单位声明函》（格式）

**附件：1、投标人企业（单位）类型声明函（格式）**

**投标人企业（单位）类型声明函（格式）**

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物,由本企业承担工程、提供服务。

（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业 （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位 （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

本企业（单位）在本次政府采购活动中提供的小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品报价合计为人民币（大写） 元整（￥ 元）。

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为\_\_\_\_\_\_，合计为人民币（大写） 元整（￥ 元）。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：

日 期：

**附件：2、制造商企业（单位）类型声明函（格式）**

**制造商企业（单位）类型声明函（格式）**

本企业（单位）作为 单位的 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为 （请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业 （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为 （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：

投标人名称（盖单位章）：

日　期：

**附件：3、残疾人福利性单位声明函**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖章）：

日  期：

**第六部分 报价单及有关承诺、说明（格式）**

**盐城市档案馆**（采购人）：

我单位愿意按照本询价文件（项目编号：**YCSDAG202012-XJ01**）的要求和下面的报价提供所需商品和服务，并保证所供商品为原厂原配产品。

一、报价单 货币单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **品牌、型号及配置参数相关说明（可附页）** | **数量** | **报价单价** | **报价金额** | **不同于项目需求的说明（技术参数、商务条款偏离情况）（可附页）** |
| 1 | 日志审计系统设备 |  |  |  |  |  |
| 2 | 漏洞扫描系统设备 |  |  |  |  |  |
| 3 | UPS不间断电源 |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： 小写： | | | | | | |
| 合同履行期限：合同签订后 个工作日内必须完成供货并安装、调试、验收合格后交付采购人使用（特殊情况从其约定）  质保期 年（自交货验收合格之日起计）；超过质保期，按成本价维修。 | | | | | | |

注：1.报价单必须认真填写，包括产品的品牌、型号、配置参数、价格、数量、质保、培训、项目实施时间等详细说明。

2.单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用、招标代理服务费、营业税和其它税费、以及其他为完成本项目所发生的所有费用。

二、承诺及说明：

报价人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日